Panoramen

Kopf-Checkliste

Stativ leveln

Kopfbreite einstellen:

Großer Strich bündig

Nodalpunkt einstellen:

18/50@18 : 0mm

18/135ISM@18 : -7mm (Linse)

18/135ISM@50+ : +33mm (Body)

Kamera Checkliste:

Voller Akku

Weißabgleich „Tag“

Belichtungsmodus „C1“ Manual „M“

Min-/Max Belichtung ermitteln.

Belichtungsreihe 3 Blendenstufen

Spiegelvorauslösung aktivieren

Kabelauslöser

Bodenfotos ohne Stativ